

**แผนบริหารความเสี่ยงจากการใช้โซลาร์เซลล์**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี**

**โดย**

**บริษัท โอเอวัน จำกัด**

**๒๕-๐๕-๒๕๖๘**

**คำนำ**

แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ ทุกระดับที่จะต้องรับรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการ เพราะการบริหาร ความเสี่ยงที่ดีจะต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของส่วนราชการ โดยคำนึงถึง เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบทำให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย แล้วกำหนด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันที่ส่วนราชการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้

ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจากการใช้โซล่าเซลล์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่าง มีระบบ

ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงจากการใช้โซล่าเซลล์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนราชการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวัง และได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระต่อไป

ฝ่ายวิชาการบริษัท โอเอวัน จำกัด

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

**แผนบริหารความเสี่ยงสำหรับระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid ขนาด 1๖0 กิโลวัตต์**

**1. บทนำ**

 ระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid ขนาด 150 กิโลวัตต์ เป็นระบบพลังงานขนาดกลางที่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อบุคคล อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม

**2. การประเมินความเสี่ยงหลัก**

 **2.1 ด้านเทคนิคและการติดตั้ง**

 - ความเสี่ยงจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม

 - ความเสี่ยงจากการติดตั้งผิดวิธี

 - ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน

 **2.2 ด้านความปลอดภัย**

 - ความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต

 - ความเสี่ยงจากเพลิงไหม้

 - ความเสี่ยงจากการล้มทับของโครงสร้าง

 **2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม**

 - ความเสี่ยงจากแผงโซลาร์เซลล์แตก

 - ความเสี่ยงจากสารเครัมในแบตเตอรี่ (หากมี)

 - ความเสี่ยงจากรังสี UV สะท้อน

 **2.4 ด้านการดำเนินงาน**

 - ความเสี่ยงจากการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม

 - ความเสี่ยงจากพายุรุนแรงหรือภัยธรรมชาติ

 - ความเสี่ยงจากการโจรกรรม

**3. แผนบริหารความเสี่ยง**

 **3.1 ด้านเทคนิคและการติดตั้ง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกัน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** |
| ออกแบบระบบไม่เหมาะสม | ตรวจสอบโดยวิศวกรไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ | วิศวกรออกแบบ | ก่อนติดตั้ง |
| ติดตั้งผิดวิธี  | ใช้ช่างผู้ชำนาญการติดตั้งโซลาร์เซลล์ | ผู้รับเหมาติดตั้ง | ระหว่างติดตั้ง |
| อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน  | ตรวจสอบใบรับรอง (TIS, IEC) | ผู้จัดซื้อ | ก่อนการสั่งซื้อ |

 **3.2 ด้านความปลอดภัย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกัน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** |
| ไฟฟ้าช็อต | ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ (RCD) | ช่างไฟฟ้า | ตลอดอายุโครงการ |
| เพลิงไหม้ | ติดตั้งถังดับเพลิง Class C และระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | ทุก 6 เดือน |
| โครงสร้างล้มทับ | ออกแบบโครงสร้างให้ทนแรงลม ≥ 120 กม./ชม. | วิศวกรโครงสร้าง | ก่อนติดตั้ง |

 **3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกัน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** |
| แผงโซลาร์เซลล์แตก | ใช้กระจก Tempered Glass และตรวจสอบรอยร้าว | ทีมบำรุงรักษา | ทุก 3 เดือน |
| สารเคมีรั่วไหล (หากใช้แบตเตอรี่) | ติดตั้งในพื้นที่ป้องกันการรั่วซึม | ผู้ดูแลระบบ | ทุกเดือน |
| รังสี UV สะท้อน | ติดตั้งแผงในมุมที่ลดการสะท้อนแสง | วิศวกรออกแบบ | ตลอดอายุโครงการ |

 **3.4 ด้านการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **มาตรการป้องกัน** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** |
| บำรุงรักษาไม่เหมาะสม | จัดทำแผนบำรุงรักษาตามคู่มือผู้ผลิต | ทีมซ่อมบำรุง | ทุก 3 เดือน |
| พายุหรือภัยธรรมชาติ | ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าและแผนอพยพ | ผู้จัดการไซต์ | ทุกปี |
| การโจรกรรม | ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบ Alarm | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย | ตลอดอายุโครงการ |

**4. แผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน**

 **4.1 กรณีไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้**

 1. ขั้นตอนปฏิบัติ:

 - ตัดการเชื่อมต่อระบบทันที (ใช้สวิตช์ DC Isolator และ AC Disconnect)

 - แจ้งหน่วยดับเพลิงและแจ้งว่ามีระบบโซลาร์เซลล์

 - อพยพบุคคลออกจากพื้นที่

 2. ผู้รับผิดชอบ: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้: ถังดับเพลิง Class C, อุปกรณ์ตัดวงจร

 **4.2 กรณีแผงโซลาร์เซลล์แตกหรือรั่ว**

 1. ขั้นตอนปฏิบัติ:

 - จำกัดพื้นที่และติดป้ายเตือน

 - เก็บกวาดชิ้นส่วนแผงโดยสวมอุปกรณ์ป้องกัน

 - แจ้งผู้ผลิตเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี

 2. ผู้รับผิดชอบ: ทีมบำรุงรักษา

 3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้: ชุดป้องกันมือและตา, ถุงขยะ Hazardous

 **4.3 กรณีพายุหรือน้ำท่วม**

 1. ขั้นตอนปฏิบัติ:

 - ปิดระบบและตัดการเชื่อมต่อ

 - ย้ายอุปกรณ์สำคัญไปที่สูง

 - ตรวจสอบความเสียหายหลังภัยพิบัติ

 2. ผู้รับผิดชอบ: ผู้จัดการโครงการ

 3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้: เครื่องมือตัดระบบ, อุปกรณ์ยกแผง

**5. แผนการอบรม**

 **5.1 หลักสูตรความปลอดภัย**

 - กลุ่มเป้าหมาย: ช่างติดตั้ง, เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

 - เนื้อหา:

 - การทำงานกับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง

 - การใช้ถังดับเพลิง Class C

 - การอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 - ความถี่: ปีละ 1 ครั้ง

 **5.2 หลักสูตรการบำรุงรักษา**

 - กลุ่มเป้าหมาย: ทีมซ่อมบำรุง

 - เนื้อหา:

 - การตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์

 - การทำความสะอาดแผง

 - การตรวจสอบอินเวอร์เตอร์

 - ความถี่: ปีละ 2 ครั้ง

 **5.3 เอกสารประกอบการอบรม**

 1. คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา

 2. แผนผังระบบไฟฟ้า

 3. ใบรับรองมาตรฐานอุปกรณ์

 4. แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ

**6. การตรวจสอบและปรับปรุงแผน**

 - ทบทวนแผนทุก 6 เดือน

 - ปรับปรุงตามผลการตรวจสอบหรือหลังเกิดเหตุ

 - จัดทำรายงานความเสี่ยงประจำปี

**7. บทสรุป**

 แผนบริหารความเสี่ยงนี้ครอบคลุมทุกด้านของการติดตั้งและใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 150 กิโลวัตต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

**แผนบริหารความเสี่ยงสำหรับระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-Grid ขนาด 1๖0 กิโลวัตต์**

**สำหรับผู้บริหาร มุมมองเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ**

**1. บทนำเชิงบริหาร**

 โครงการโซลาร์เซลล์ขนาด 1๖0 กิโลวัตต์ เป็นการลงทุนที่ต้องบริหารความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน กฎหมาย การดำเนินงาน และชื่อเสียง แผนนี้เน้นการระบุความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และมาตรการควบคุมที่ผู้บริหารต้องทราบ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

**2. ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์บริหาร (Risk Matrix)**

 **2.1 ด้านการเงินและการลงทุน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ความถี่** | **มาตรการควบคุม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ต้นทุนติดตั้งเกินงบ | กระทบ Cash Flow | สูง | วางงบสำรอง 10% | CFO |
| ภาษีหรือ Incentive เปลี่ยนแปลง | ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามแผน | ปานกลาง | ศึกษาความคุ้มค่าเชิงลึกก่อนลงทุน | ทีมวิเคราะห์การลงทุน |
| ROI ต่ำกว่าคาด | เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย | ต่ำ | ติดตามนโยบายพลังงานอย่างใกล้ชิด | ฝ่ายกฎหมาย |

 **2.2 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ความถี่** | **มาตรการควบคุม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ไม่ได้รับใบอนุญาต | ล่าช้าโครงการ | สูง | จัดทำเอกสารครบถ้วนตั้งแต่เริ่ม | ฝ่ายกฎหมาย |
| ข้อพิพาทกับชุมชน | ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพลังงาน ถูกปรับ/ระงับโครงการ | สูง | แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านพลังงาน | ฝ่ายปฏิบัติการ |

 **2.3 ด้านการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ความถี่** | **มาตรการควบคุม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| อุปกรณ์ชำรุดก่อนอายุการใช้งาน | เพิ่มค่าเสื่อม | ปานกลาง | เลือกผู้ขายที่มีประกันอุปกรณ์ 10 ปี | ฝ่ายจัดซื้อ |
| พายุทำความเสียหาย | หยุดชะงักการผลิต | สูง | ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า | ฝ่ายปฏิบัติการ |
| การโจรกรรม | สูญเสียทรัพย์สิน | ต่ำ | ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. | ฝ่ายอาคารสถานที่ |

 **2.4 ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ผลกระทบ** | **ความถี่** | **มาตรการควบคุม** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ถูกกล่าวหาว่าเป็น Greenwashing | ความน่าเชื่อถือลดลง | ปานกลาง | เปิดเผยข้อมูลการผลิตพลังงานอย่างโปร่งใส | ฝ่ายสื่อสารองค์กร |
| อุบัติเหตุร้ายแรง | เสียชื่อเสียง | ต่ำ | ฝึกอบรมความปลอดภัยปีละ 2 ครั้ง | HR |

**3. แผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์**

 **3.1 การลดความเสี่ยง (Risk Mitigation)**

 - การกระจายความเสี่ยง (Diversification): ไม่ลงทุนในโซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาพลังงานรูปแบบอื่นร่วมด้วย

 - การโอนความเสี่ยง (Risk Transfer):

 - ซื้อประกันภัยครอบคลุมอุปกรณ์และความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

 - ทำสัญญา Service Level Agreement (SLA) กับผู้ขายอุปกรณ์

 **3.2 การจัดสรรทรัพยากร**

 - งบประมาณสำรอง: จัดสรร 15% ของงบประมาณสำหรับเหตุฉุกเฉิน

 - ทีมเฉพาะกิจ: ตั้งทีม Crisis Management Team สำหรับเหตุการณ์วิกฤต

 **3.3 การติดตามและประเมินผล**

 - KPI การบริหารความเสี่ยง:

 - จำนวนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อปี

 - เวลาการฟื้นตัวจากเหตุขัดข้อง (Recovery Time)

 - การทบทวนโดยคณะกรรมการ: นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อ Board ทุก 6 เดือน

**4. แผนสื่อสารภาวะวิกฤต (Crisis Communication Plan)**

 **4.1 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน**

 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก:

 - ภายในองค์กร: แจ้ง CEO ทันที → เรียกประชุมทีมวิกฤตภายใน 1 ชม.

 - ภายนอก:

 - หน่วยงานรัฐ: แจ้งการไฟฟ้าภูมิภาคภายใน 2 ชม.

 - สื่อสารมวลชน: ออกแถลงการณ์ภายใน 4 ชม. โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร

 **4.2 แนวทางการสื่อสาร**

 - ข้อความหลัก: บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและกำลังแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

 - ช่องทาง: เว็บไซต์บริษัท, Press Conference, Line Official Account

**5. แผนฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร**

 **5.1 หลักสูตรการตัดสินใจในภาวะวิกฤต**

 - เนื้อหา:

 - การประเมินความเสี่ยงแบบ Real-time

 - การใช้เครื่องมือตัดสินใจ (Decision Matrix)

 - วิทยากร: ที่ปรึกษาด้าน Risk Management

 - ระยะเวลา: 2 วัน

 - ความถี่: ปีละ 1 ครั้ง

 **5.2 เอกสารประกอบการอบรม**

 1. รายงานความเสี่ยงประจำปี

 2. แบบจำลองสถานการณ์วิกฤต (Scenario Planning)

 3. คู่มือติดต่อหน่วยงานฉุกเฉิน

**6. การรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง**

 - รายงานประจำเดือน: สรุปเหตุการณ์ความเสี่ยงและมาตรการแก้ไข

 - Dashboard ตรวจสอบ: แสดงข้อมูล Real-time ผ่าน Power BI/Tableau ใน 3 มิติ:

 - การผลิตพลังงาน vs เป้าหมาย

 - เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น

 - งบประมาณที่ใช้ไป

**7. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร**

 การบริหารความเสี่ยงระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 150 กิโลวัตต์ ต้องบูรณาการทั้งด้านเทคนิค การเงิน และการสื่อสาร โดย:

 1. ใช้ข้อมูลเชิงลึก (Data-driven) ในการตัดสินใจ

 2. จัดสรรทรัพยากรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ (High Impact)

 3. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร

**ข้อเสนอแนะ:**

 - แต่งตั้ง CRO (Chief Risk Officer) ในกรณีขยายโครงการ

 - นำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการตรวจสอบระบบแบบ Real-time

**แผนนี้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารในการลดความไม่แน่นอน และปกป้องผลตอบแทนการลงทุนของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ**